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双目摄像头人脸识别终端套装

终端包括六个器件：定位终端（主机及外部线束）、人脸识别摄像头、TTS语音播报喇叭、安全带、安全带延长线、DC转换继电器、声光报警器（选配）、后盲区摄像头（选配）
安装SIM卡
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用六角扳手打开后面盖，装卡后顺便把后备电池打开。
注：内置贴片卡版本忽略上面操作，通电流量卡激活，直接可以使用。
接线图及说明

接线说明
接线示意图见下图。
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取电：DC转换继电器的【VIN常电】（红色）接叉车的常电；DC转换继电器的【ACC电】（红色）接叉车的ACC电（打火后才有电）。

指纹叉车终端主机的供电：红色宝马头 接 DC转换器的红色宝马头。

声光报警器的供电：黑色宝马头 接 DC转换器的黑色宝马头。

声光报警器与终端主机之间通讯：两个白色宝马头对插。

安全带接指纹叉车终端主机：两个黄色宝马头对插。

控制线：叉车终端主机的控制线（控制REL） 接 DC转换器的 控制线（黄色）。

指纹叉车终端主机 打火检测：主机的ACC线 接叉车ACC 电（与DC转换继电器的【ACC电】 三线并在一起）

倒车检测：指终端主机 的倒车 接 倒车灯的 线。

备注：如果有盲区人形检测摄像头，人形检测摄像头则摄像头的输出线接终端主机的【倒车】，需要下发切换“倒车，请注意”和“盲区有人”指令切换。接线见下图。
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接线注意事项

主机的对插航空头，千万不要带电对插，否则极可能烧坏声光报警器的通信芯片。
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2、接电前需用万用表测量叉车常电的电压。DC转换继电器和主机的耐压范围在10-100V，如果有超过100V的需注意（目前为止 只碰到二例）。这时把DC转换器的【VIN】和【ACC电】都接到叉车的ACC取电上。智能终端主机设置成NO模式(黙认为NC模式)：（ZW*123456*S50*0#）同时继电器接线接NC更换成NO，就是使用NO和COM两根线。设置见上图。
指示灯状态

设备通电，查看指示灯，通电几秒钟后，三个灯同时闪烁几下，灯的状态请看下图说明，不开盖的情况下，可以透过指示灯孔查看设备状态。
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终端IP设置两种方法

运维平台设置IP

在运维平台设置IP，如下图
5.1.1 搜素设备ID
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5.1.2 点击短信进入设置
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5.1.3 设置IP和端口
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舒服运维助手设置IP
选中设备编号，点击【基础指令】，点击【设置连接上级平台】，见下图
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设备绿灯1秒闪一下，此状态表示还没有录入平台
平台录入叉车

小程序远程录入车辆到平台

在下发指令页面中，点击“[image: image13.png]


”按钮，这时后在线状态显示为红色的“[image: image14.png]B



”，点击“[image: image15.png]


”按钮，在中间的页面中填好平台登陆的端口（默认为：8080），根据自己的服务器的平台端口（如：9090），填好平台的登陆用户名、密码，点击“确认”。在第三个页面中录入好车牌号，车辆类型根据实现情况选择如：“叉车NT”其它默认，点击“确认”。
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返回下发指令页面后，过一分钟后，再次点击“[image: image19.png]


”按钮，当在线状态显示为绿色的“[image: image20.png]%



”，说明在平台上已经录入成功。
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通过WEB端录入车辆到平台

WEB端在信息配置中新增车辆：【信息配置】-【极速录入】
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在未注册设备栏 输入设备编号，模糊搜索出来后选择对应的设备；
选择对应的分组；
输入正确的车牌号；
点击【提交】按钮。 

叉车管理设置

进入【叉车监控管理】-【叉车管理】页面，选择对应车牌号，点击【修改】按钮。填入里面的相关叉车的属性。如下图，这一步也可以不要。
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新增驾驶员
进入【叉车监控管理】-【叉车管理】页面，点击新增。弹出新增驾驶员弹框。见下图。
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特别说明，头像照片最好选用半身照片或新拍的头像照片（微信发送到电脑端）。

点击【生成人脸特征码】按钮，生成人脸特征码。见下图。
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叉车绑定驾驶员
进入【叉车监控管理】-【叉车管理】页面，点击叉车的行数据。右侧拉出框。见下图。
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绑定驾驶员
点击【新增绑定按钮】，选择需要绑定的驾驶员。绑定后如下图。
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驾驶员信息下发

驾驶员信息下发
点击【录入下发】按钮，则下发当前驾驶员信息到智能终端。
点击【特征码下发】按钮，则下发所有绑定的驾驶员人脸的特征码，智能终端会有语音提示。

先录入下发成功后，再点击特征码下发。
点击【解除】按钮，则解除当前驾驶员，并把解除信息下发给智能终端。

点击【解除所有】按钮，则解除所有绑定的驾驶员，并下发给智能终端。

工作区域设置

新增电子围栏
在叉车监控页面，左上角电子围栏处，新增电子围栏。
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备注：绘制电子围栏时，每一步有提示，请按照提示操作。
绑定工作区域
进入【叉车监控管理】-【叉车管理】页面，点击叉车的行数据。右侧拉出弹框，选择工作区域 页签。见下图。
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选择要绑定的工作区域。选择平台出围栏为“是”，则平台判断车辆是否出围栏。点击解除区域，则删除本车与本区域的绑定。
实时监控
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叉车监控页面可以查看叉车是否上线，上报的工作状态、驾驶员等等信息。

右键车辆树中的在线车辆可以做一些基本的参数设置。

叉车报警
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进入叉车报警页面，选择相应的叉车和时间后，可以查询各种类型的报警。见上图。

点击具体的报警，则弹出报警明细数据。见下图。

[image: image33.png]ZOOMWELL BEREREEETS © e @ ¢ & s+
< X X Y

forklift platform

T
15:05

©2015-2017 YOOREATRE] wwwzwlbs. com
FICPE150417462-1





可以查看报警的明细信息，也可以在此页面进行报警的处理。
叉车工时报表

驾驶员工时统计
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选择驾驶员和时间，可以查询出驾驶员的统计工时，点击表格中某个驾驶员栏，右侧弹出此驾驶员在此时间段内的工作明细。
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车辆作业统计
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选择叉车和时间，可以查询出彻查的作业统计，点击数据栏中某台叉车，右侧弹出此叉车在此时间段内的作业明细。
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启动车辆
如果按装设备的时候忘了打开后备电池，无需再次拧开螺丝打开设备外壳，只需下发文本指令

ZW*123456*S44*1#   打开后背电池

ZW*123456*S44*0#   关闭后背电池

切记要打开后备电，再装卡时打开。也可以下发上面的指令打开
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手指按住指纹识别器，当TTS提示成功，DC继电器闭合，此时用钥匙可以启动车辆，如果没有成功，则无法启动车辆。

如果需要设置DC转换继器为NO模式，可以通过舒服运维助手下发文本指令。

ZW*123456*S50*1#  NC模式(常闭)

ZW*123456*S50*0#   NO模式(常开) 

切记下发完毕后，还要下发重启终端指令
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继电器状态保持时长，如设置10秒后，还没有人脸识别指别，继电器自动退出

ZW*123456*S47*10#

