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XXXXX公司
1. [bookmark: _Toc9008_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6485]产品基本介绍
[image: ]
[bookmark: _Toc18216_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6808]1.1产品简介
F341是一款4G全网通超薄车载定位终端产品，产品融合4G全网通无线通信技术及GPS+BDS双星导航定位技术，产品采用工业级高集成度模组设计，内置3轴加速度传感器+终端智能算法。具有电压检测、ACC检测、断电报警、超速报警、里程统计、远程断油电等功能。搭配高稳定性全球定位服务平台，实现车辆数据的实时监控、获取、位置追踪定位功能。 
[bookmark: _Toc12941_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9432]1.2应用领域
新能源车领域、营运车辆、工程车辆、保险行业、企业车队行业、汽车厂商/4S店、个人用户、电摩、租赁车辆等。
[bookmark: _Toc430_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8365]1.3产品图片
[image: 尺寸图]
2. 功能特点
· 支持掉电报警、SOS报警等多重报警。
· 双IP：可同时上报两个平台。
· 免费短信，通过运维助手免费设置IP、端口等常用参数。
· 支持高准确度里程统计功能（误差≤1%）。
· 支持离线数据存储，盲区数据补传。
· 内置3轴加速度传感器，融合精准智能边缘算法，实时获取车辆姿态。
· 高灵敏度GPS+BDS双星定位，支持AGPS快速辅助定位跟踪、同步授时。
· 支持OTA在线远程升级、远程配置产品参数。 
· 休眠模式：支持低功耗节能模式，支持智能的休眠和唤醒机制，降低系统整体平均功耗。
· 支持电压、电量数据检测及上报。
· 远程断油电。
· 拐点补偿：判断车辆转弯，根据转弯角度和速度，补偿数据，轨迹点更贴近实际道路。
· 远程实时追踪。
· SIM卡自动识别
[image: 微信图片_20211202152740]
3. [bookmark: _Toc20324][bookmark: _Toc268_WPSOffice_Level2]指示灯说明
红色－电源指示灯
	灯的状态
	含义

	长亮
	设备通电正常

	熄灭
	设备未上电

	慢闪（1秒1次）
	电压过低

	快闪（1秒5次）
	外部主电源断开

	熄灭（间隔10秒1次）
	设备休眠


绿色－通信指示灯
	灯的状态
	含义

	长亮（间隔10秒闪烁2次）
	已连接平台

	熄灭
	设备未工作或已休眠

	快闪（1秒5次）
	无SIM卡或未注册网络

	慢闪（1秒1次）
	网络注册成功，未连接平台


蓝色灯－定位指示灯
	灯的状态
	含义

	长亮
	已定位

	熄灭
	设备未工作或已休眠

	快闪（1秒5次）
	未定位


注：休眠状态下，通讯和定位灯完全熄灭，电源灯每间隔10秒慢闪烁2次
4. 线序说明
	红  色
	电源正极

	黑  色
	接地  GND

	橙  色
	ACC（缺省）、SOS、IO输入 复用

	黄  色
	控制线




5. 常用设置
5.1运维助手设置
[bookmark: _GoBack]登录微信小程序：舒服运维助手；输入IMEI号查找；设置指令（可选择多个终端同时设置下发IP不要补零）
[image: 微信图片_20211202172002][image: 微信图片_20211202171623]














                            
6. 上报频率说明
休眠状态：连续3分钟ACC关，设备休眠，每4分钟上报一条数据
行驶点火状态：ACC开，每30秒钟上报一条数据
备注：行驶过程中，拐弯补偿情况下，上报间隔1-30s不定
7. 报警
	掉电报警
	接入电源，设备正常工作，当断开电源后3秒，设备触发断电报警

	欠压报警
	电源电压低于9V，设备触发欠压报警

	SOS报警
	按下SOS按钮，触发SOS报警


[bookmark: _Toc23277][bookmark: _Toc12941_WPSOffice_Level1]


8. 产品参数
	类别
	功能名称
	有
	无
	项目功能描述

	电气特性
	工作电压范围
	■
	
	DC9V ~ 100V

	
	工作电流
	■
	
	12V/平均40mA

	
	休眠电流
	■
	
	12V/平均12mA

	
	内置电池容量
	■
	
	50 mAh (3.7V聚合物锂电池) 

	环境特性
	工作温度范围
	■
	
	-20℃ - 75℃

	
	储存温度范围
	■
	
	-30℃ - 80℃

	
	工作湿度范围
	■
	
	10%-85% RH不凝结

	通信特性
	通信模组
	■
	
	4G CAT1 SIMCOM

	
	网终频段
	■
	
	LTE/4G
	频段
	LTE-FDD:B1/B3/B5/B8

	
	
	
	
	
	
	LTE-TDD:B38/B39/B40/B41

	
	SIM卡
	■
	
	Nano SIM卡

	
	通信天线
	■
	
	内置高灵敏度FPC全网通天线

	GPS/BD 定位特性
	定位芯片
	■
	
	模组集成

	
	定位方式
	■
	
	北斗+GPS

	
	冷启动时间
	■
	
	平均  ≤30秒

	
	热启动时间
	■
	
	平均  ≤1秒

	
	跟踪灵敏度
	■
	
	-162 dBm

	
	定位天线
	■
	
	内置陶瓷天线

	
	天线规格
	■
	
	25mm * 25mm * 4mm

	
	卫星通道数
	■
	
	64

	
	定位精度
	■
	
	<10m（1σ） 

	
	授时精度
	■
	
	<30ns（1σ） 

	
	测速精度
	■
	
	<0.1m/s（1σ） 

	
	加速度传感器
	■
	
	3轴

	
	最大速度
	■
	
	550m/s 

	
	最大高度
	■
	
	18000m

	外部接口
	输出控制
	■
	
	一路外部继电器的控制（可用于断油电）

	
	IO输入
	■
	
	用于SOS（默认）、ACC、开关量检测

	外形规格
	主机尺寸(长宽高)
	■
	
	79mm * 32.6mm * 11.8mm

	
	外壳材质
	■
	
	ABS塑料

	
	主机重量
	■
	
	38克
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