收到设备后，打开后盖，安装SIM卡
通电（正负极ACC）LOGO面朝上，接长电

打开运维平台，运维平台可用来设置终端参数，替代指令。

https://www.zwlbs.cn/

账号默认为收件人手机号  密码123456

账号可多人登录，如果需要在开几个账号可联系工作人员新建。

可发IP和端口给工作人员录入平台，发送修改IP指令时可以不手动输入直接选择IP ，下发IP不要补零
平台暂时无修改密码功能，如需修改密码也可暂时联系工作人员来修改。

手机版可使用微信扫描小程序
                          [image: image1.png]



小程序登录账号密码后（电脑端和小程序账号密码通用）

勾选IMEI号码后点击基础指令可根据文字描述修改IP端口等参数（IP端口不要补零）
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PC端点击-设备管理-终端管理-寻找或者右侧搜索要设置的设备，点击设备会出现右弹框

[image: image3.png][ ehfii

O desenfs

EREE
BRI
IMEL L=
863924040725878 pleesivg
#Him 10 £/3

]

i

EERE

FEEfE EERRE
2020-05-11 17:44:46 =




平台显示在线后，点击右弹框中的短信，选择设置连接上级平台

输入IP端口，默认终端密码 123456 ，点击下发
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显示发送成功后可在监控平台录入车辆信息
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设备出厂默认终端ID和SIM卡号为下图
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如使用F3平台

可在信息配置-信息列表-极速录入-未注册设备查找黄色与IMEI第三位开始一致的号码进行添加，只需要修改车牌和分组就可直接录入并上线
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如非F3平台

可根据自身平台所识别终端ID，在下发短信弹框中进行参数设备
